
Ein Radialrillenkugellager wird auf einem Wellenstumpf befestigt. Axial wird das Lager durch einen Sicherungsring gesichert. Bei der Baugruppenmontage kann ein maximal mögliches Spiel von 0,2 mm auftreten.

Für das Maß a sind das Nennmaß N und die Maßtoleranz Ta zu ermitteln.

****